|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДАЮ» | | |
|  |  | | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | |
|  |  | | |
|  | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | |
|  |
|  | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Г-41-2018** | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | |
| на Установка дорожных знаков на пешеходных переходах | | | |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; | | | |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; | | | |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; | | | |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. | | | |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. | | | |
| Сметная стоимость: | | **450.545** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | | **106.268** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | **0.422** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | **67.428** | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 03.2018 г. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр и № позиции норматива,  Наименование работ и затрат,  Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч | |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины | |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Глобальные начисления:**  **Н15 (КОЭФ. РАЙОННЫЙ К ОСНОВНОЙ З/П РАБОЧИХ) = 1.15**  **Н16 (КОЭФ. РАЙОННЫЙ К З/П МАШИНИСТОВ) = 1.15** | | | | | | | | | |
|  | **НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06)** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕРр 68-12-4  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.017 | 57 583.93 | | 23 619.16 | 979 | 577 | 402 | 243.35 | 4.137 |
| 33 964.76 | | 6 811.66 | 116 | 41.39 | 0.7036 |
|  | - К2 = 15.64; К3 = 9.61; К4 = 15.64; К5 = 1; К6 = 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 88% |  | |  | 610 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 48% |  | |  | 333 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРм 38-01-006-08  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр., 1 т конструкций | 2.227 | 67 028.40 | | 14 040.51 | 149 272 | 45 719 | 31 268 | 130 | 289.51 |
| 20 529.22 | | 237.95 | 530 | 1.3 | 2.8951 |
|  | - К2 = 15.64; К3 = 7.79; К4 = 15.64; К5 = 5.38; К6 = 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 56% |  | |  | 25 899 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 3. | ТССЦ 101-1139  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм, т | -2.36062 | 29 188.71 | |  | -68 903 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | Объем: (2.227)\*(-1.06) |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.38; К6 = 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 4. | ТССЦ 103-0163  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм, м | 68 | 471.61 | |  | 32 069 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.41; К6 = 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 5. | ТССЦ 103-0144  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 85 | 273.89 | |  | 23 281 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.39; К6 = 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 6. | ТССЦ 103-0138  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, м | 15.3 | 148.44 | |  | 2 271 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.21; К6 = 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 7. | ТССЦ 103-1558  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм, т | 0.15215 | 38 378.64 | |  | 5 839 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.88; К6 = 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 27-09-011-03  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях Г-образных, 1 т рамных конструкций | 2.0332 | 10 543.47 | | 3 496.79 | 21 437 | 10 774 | 7 110 | 32.34 | 65.754 |
| 5 299.04 | | 690.30 | 1 404 | 3.28 | 6.6689 |
|  | - К2 = 15.64; К3 = 7.61; К4 = 15.64; К5 = 3.36; К6 = 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 121% |  | |  | 14 735 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 65% |  | |  | 7 916 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 9. | ТССЦ 401-0006  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 0.68 | 4 178.84 | |  | 2 842 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.8; К6 = 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 10. | ТССЦ 113-0368  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Стекло жидкое калийное, т | 0.34 | 22 854.42 | |  | 7 771 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.27; К6 = 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 11. | ТССЦ 204-0012  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм, т | 0.425 | 33 309.04 | |  | 14 156 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.07; К6 = 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 12. | ТССЦ 204-0037  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм, т | 0.425 | 3 229.13 | |  | 1 372 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.37; К6 = 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 13. | ТССЦ 101-6794  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Болты строительные с гайками и шайбами черные размером 10х100мм, т | 0.018 | 74 043.49 | |  | 1 333 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.22; К6 = 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 14. | ТССЦ 101-6726  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 108 мм, с крепежом, компл. | 17 | 1 913.76 | |  | 32 534 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.22; К6 = 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 27-09-012-01  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011, 100 знаков | 0.17 | 11 143.81 | |  | 1 894 | 1 679 |  | 69 | 11.73 |
| 9 878.63 | |  |  |  |  |
|  | - К2 = 15.64; К3 = 1; К4 = 15.64; К5 = 2.89; К6 = 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 121% |  | |  | 2 032 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 65% |  | |  | 1 091 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 16. | ТССЦ 101-4292  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, тип 1.3.2, шт. | 17 | 4 249.96 | |  | 72 249 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.25; К6 = 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 17. | ТСЭМ 031001  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Автогидроподъемники высотой подъема 12 м, маш.-ч | 41 | 702.59 | | 702.59 | 28 806 |  | 28 806 |  |  |
|  | | 161.69 | 6 629 | 1 | 41 |
|  | - К2 = 1; К3 = 7.24; К4 = 15.64; К5 = 1; К6 = 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  | |  | **329 202** | **58 749** | **67 586** |  | **371.13** |
|  | |  | **8 679** |  | **51.268** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  | |  | **80 369** | **45 719** | **31 268** |  | **289.51** |
|  | |  | **530** |  | **2.8951** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 2)** |  |  | |  | **25 899** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  | |  | **106 268** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  | |  | **185 373** | **13 030** | **36 318** |  | **81.621** |
|  | |  | **8 149** |  | **48.373** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  | |  | **132 257** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=121 - по стр. 8, 15)** |  |  | |  | **17 377** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=65 - по стр. 8, 15)** |  |  | |  | **9 340** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  | |  | **212 090** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** |  |  | |  | **63 460** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** |  |  | |  | **63 460** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  | |  | **381 818** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  | |  | **43 276** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  | |  | **9 340** |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  | |  | **329 202** | **58 749** | **67 586** |  | **371.13** |
|  | |  | **8 679** |  | **51.268** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  | |  | **80 369** | **45 719** | **31 268** |  | **289.51** |
|  | |  | **530** |  | **2.8951** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 2)** |  |  | |  | **25 899** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  | |  | **106 268** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  | |  | **185 373** | **13 030** | **36 318** |  | **81.621** |
|  | |  | **8 149** |  | **48.373** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  | |  | **132 257** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=121 - по стр. 8, 15)** |  |  | |  | **17 377** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=65 - по стр. 8, 15)** |  |  | |  | **9 340** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  | |  | **212 090** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** |  |  | |  | **63 460** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** |  |  | |  | **63 460** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ**  **НДС 18%**  **ИТОГО по смете:** |  |  | |  | **381 818**  **68 727,00**  **450 545,00** |  |  |  |  |
| Составил: | | | |  | | | | | | |
|  | | | | *(должность, подпись, Ф.И.О)* | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |
| Проверил: | | | |  | | | | | | |
|  | | | | *(должность, подпись, Ф.И.О)* | | | | | | |